**Neutrale Kurzversion**

**Abgasanlage**

Liefern und Aufbauen nach Aufbauanleitung

des Herstellers:

**1 Abgasanlage**

Montagesystem\* oder Vorgefertigte Elemente\*

für raumluftunabhängige Betriebsweise

Ziegel-\* oder Leichtbeton-\* Mantelsteine,

Keramik-Muffenrohre (für feuchten Betrieb: W3G)\*

Schamotterohr (für trockenen Betrieb: D3G)\*

mit vormontierter Mineralfaser-Wärmedämmung,

Fertigfuß, Grundbausatz, Edelstahl-Abdeckplatte,

Rauchrohranschluss\*,

Obere Putztür\*,

Aussteifung über Dach nach Erfordernis,

Fixierung im Dachdurchgang nach Erfordernis.

Zug 1 lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* L90-Schacht für Abgasleitung,

 inklusive Revisionstür

Zusatz\*: Multifunktionsschacht, z. B. für

Solar- und PV- Kabel, Leitungen, u. Ä.

Höhe: \_\_\_\_\_ m

\*Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

***Hinweise:***

***Montagesystem:***

*Vorgefertigter Fertigfuß (1,25 m), restlicher Kamin wird auf der Baustelle erstellt*

***Vorgefertigte Elemente:***

*Kaminteile werden im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert*

***Ziegel-Mantelstein:***

*Nur bestimmte einzügige Typen lieferbar*

***In der Regel passt:***

***Keramik-Muffenrohr*** *für Pellets, Erd- und Flüssiggas oder Heizöl-EL, Ø 12 cm*

*(Typenbezeichnung: keramin kp12)*

***Schamotterohr*** *für Zimmeröfen mit Scheitholz, Ø 18 cm, ev. Ø 20*

*(Typenbezeichnung: Venus plus FB18, bzw. FB20)*

**Detaillierte Kurzversion keramin**

**Abgasanlage Venus keramin,**

insbesondere geeignet für energieoptimierte

Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden.

**Gemäß Klassifizierungen zugelassen für:**

* alle Regelbrennstoffe, z. B.: Pellets, Holz

Erd- und Flüssiggas sowie Heizöl EL.

* Unterdruck oder Überdruck
* feuchte und trockene Betriebsweise
* raumluftab- oder -unabhängigen Betrieb

**Klassifizierungen:**

Z-7.1-3331: T400 N1 W3 G50 LA90

EN 13063: T400 N1 D3 G50 LA90

EN 13063: T200 P1 W2 O00 LA90

Liefern und Aufbauen nach Aufbauanleitung

des Herstellers:

**1 Abgasanlage keramin**

Montagesystem\* oder Vorgefertigte Elemente\*,

Ziegel-\* oder Leichtbeton-\* Mantelsteine

Keramik-Muffenrohre

mit vormontierter Mineralfaser-Wärmedämmung,

Fertigfuß, Grundbausatz, Edelstahl-Abdeckplatte,

Rauchrohranschluss\*,

Obere Putztür\*,

Aussteifung über Dach nach Erfordernis,

Fixierung im Dachdurchgang nach Erfordernis.

Zug 1 lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* L90-Schacht für Abgasleitung,

  inklusive Revisionstür

Zusatz\*: Multifunktionsschacht, z. B. für

Solar- und PV- Kabel, Leitungen, u. Ä.

Höhe: \_\_\_\_\_ m

\*Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

**Detaillierte Kurzversion Venus plus FB**

**Abgasanlage Venus plus FB,**

insbesondere geeignet für Einzelöfen

in GEG-gerechten, luftdichten Gebäuden.

**Gemäß Klassifizierung zugelassen für:**

* feste Regelbrennstoffe, z. B.: Scheitholz,

nicht für Pelletsöfen!

* Unterdruck
* trockene Betriebsweise
* raumluftab- oder -unabhängigen Betrieb

**Klassifizierungen:**

EN 13063: T400 N1 D3 G50 LA90

Liefern und Aufbauen nach Aufbauanleitung

des Herstellers:

**1 Abgasanlage Venus plus FB**

Montagesystem\* oder Vorgefertigte Elemente\*

Ziegel-\* oder Leichtbeton-\* Mantelsteine

Schamotterohr (für trockenen Betrieb)

mit vormontierter Mineralfaser-Wärmedämmung,

Fertigfuß, Grundbausatz, Edelstahl-Abdeckplatte,

Rauchrohranschluss\*,

Obere Putztür\*,

Aussteifung über Dach nach Erfordernis,

Fixierung im Dachdurchgang nach Erfordernis.

Zug 1 lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\* L90-Schacht für Abgasleitung,

 inklusive Revisionstür

Zusatz\* Multifunktionsschacht, z. B. für

Solar- und PV- Kabel, Leitungen, u. Ä.

Höhe: \_\_\_\_\_ m

\*Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

**Detaillierte Kurzversion Venus plus hi**

**Abgasanlage Venus plus hi,**

insbesondere geeignet für Einzelöfen.

**Gemäß Klassifizierung zugelassen für:**

* feste Regelbrennstoffe, z. B.: Scheitholz,

nicht für Pelletsöfen!

* Unterdruck
* trockene Betriebsweise
* raumluftabhängiger Betrieb
* raumluftunabhängiger Betrieb nur mit

zusätzlicher Zuluftleitung.

**Klassifizierungen:**

EN 13063: T400 N1 D3 G50 LA90

Liefern und Aufbauen nach Aufbauanleitung

des Herstellers:

**1 Abgasanlage Venus plus hi**

Montagesystem\* oder Vorgefertigte Elemente\*

Ziegel-\* oder Leichtbeton-\* Mantelsteine

Schamotterohr (für trockenen Betrieb)

mit vormontierter Mineralfaser-Wärmedämmung,

Fertigfuß, Grundbausatz, Edelstahl-Abdeckplatte,

Rauchrohranschluss\*,

Obere Putztür\*,

Aussteifung über Dach nach Erfordernis,

Fixierung im Dachdurchgang nach Erfordernis.

Zug 1 lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Höhe: \_\_\_\_\_ m

\*Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

**L90-Schacht für bauseitige Abgasleitung**

**L90-Schacht**

**für bauseitige Abgasleitung**

**mit einer Abgastemperatur ≤ 200°C**

**Klassifizierung :**

EN 12446: T200 L90 G00

Liefern und Aufbauen nach Aufbauanleitung

des Herstellers:

**1 Leerschacht L90**

Montagesystem\* oder Vorgefertigte Elemente\*

bestehend aus:

Leichtbeton-Schachtsteinen Venus MAL L90

Außenmaß: 32 x 32 cm

Lichte Weite: 22 x 22 cm

Revisionstür am Fuß

Betonabdeckplatte

Aussteifung über Dach nach Erfordernis

Fixierung im Dachdurchgang nach Erfordernis

Höhe: \_\_\_\_\_ m

\*Nichtzutreffendes streichen oder löschen.